### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面のステーション番号設定スイッチとパラメータローダソフトウェア（PUM Loader）で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ステーション番号設定スイッチを「0」に設定します。

   MEMO

   - ステーション番号設定スイッチで設定した値に1を足した値がステーション番号になります。

2. パラメータローダソフトウェアを起動します。

3. [モジュール分類選択]ダイアログボックスで[制御/イベント/アナログモジュール]を選択します。

4. [OK]をクリックします。

5. [モード選択]ダイアログボックスで任意のモードを選択します。

6. [OK]をクリックします。

7. メインウィンドウのツリービューで[制御モジュール]-[パラメータ]-[通信]を選択します。

8. 設定する項目をダブルクリックし、設定値の選択ダイアログボックスを表示します。

9. 設定値を選択します。

10. [OK]をクリックします。

11. 通信設定を接続機器に転送します。

##### 設定値

設定項目 | 設定値
--- | ---
RS-485パリティ設定 | なし
RS-485通信速度設定 | 19.2Kbps
RS-485通信許可設定 | 1
RS-485応答インターバル時間設定 | 1
拡張通信モジュール(PUMC)接続許可 | 0