### 接続機器の設定(COMM-H、COMM-2H)

通信設定はリンクI/Fユニットのスイッチで設定を行います。通信設定を行った後は、接続機器の電源を再投入して設定内容を有効にします。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

### 通信設定スイッチ

ディップスイッチ | 設定 | 説明
01 | OFF | ビット長：7ビット
02 | ON | ボーレート伝送速度：19,200 bps
03 | ON
04 | ON
05 | ON | パリティ有/無：有
06 | ON | パリティ偶/奇：偶数
07 | OFF | ストップビット長：1ビット
08 | ON | サムチェック有/無：有

### 局番設定ロータリスイッチ

ロータリスイッチ | 設定 | 説明
x10 | 0 | 接続機器の局番（十の位）
x1 | 0 | 接続機器の局番（一の桁）

### モード設定ロータリスイッチ

ロータリスイッチ | 設定 | 説明
MODE | 2 | 手順：伝送制御手順1