### 接続機器の設定

通信設定は、ラダーソフトである「RSLogix 5000」にて行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

ラダーソフトの[Controller Properties]ダイアログボックスを表示し、[Serial Port]タブ、[System Protocol]タブの順に以下のように設定を行います。

##### [Serial Port]タブ

- Full Duplexの場合

  設定項目 | 設定内容
  --- | ---
  Baud Rate | 19200
  Data Bits | 8
  Parity | NONE
  Stop Bits | 1
  Control Line | Full Duplex
  RTS Send Delay | 0
  RTS Off Delay | 0

- Half Duplexの場合

  設定項目 | 設定内容
  --- | ---
  Baud Rate | 19200
  Data Bits | 8
  Parity | NONE
  Stop Bits | 1
  Control Line | Half Duplex
  RTS Send Delay | 0
  RTS Off Delay | 0

##### [System Protocol]タブ

- Full Duplexの場合

  設定項目 | 設定内容
  --- | ---
  Protocol | DF1 Point to Point
  Station Address | 0
  NAK Receive Limit | 3
  ENQ Transmit Limit | 3
  ACK Timeout | 50
  Embedded Responses | Autodetect
  Error Detection | CRC
  Enable Duplicate Detection | Disabled

- Half Duplexの場合

  設定項目 | 設定内容
  --- | ---
  Protocol | DF1 Slave
  Station Address | 0
  Transmit Retries | 3
  Slave Poll Timeout | 3000
  EOT Suppression | Disabled
  Error Detection | CRC
  Enable Duplicate Detection | Disabled

MEMO

- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。