### 設定例

接続機器の通信設定にはControl Techniques設定ツール(CTSoft Ver.01.10.02)をお使いください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. 設定ツールを起動します。

2. プロジェクトを新規作成します。

3. ツリービューで、使用するスロット番号に対して、[バラメータ]から[SM-Applications Plus]を選択して、ダイアログボックスを表示します。

4. 設定するパラメータをダブルクリックして、[Edit Parameter]ダイアログボックスを表示します。

5. 以下の各項目を設定して、[OK]をクリックします。

   Parameter | 設定項目 | 設定値
   --- | --- | ---
   05 | RS-485 address | 1
   06 | RS-485 mode | 15
   07 | RS-485 baud rate | 6: 19200
   08 | RS-485 turnaround delay | 2
   09 | RS-485 Tx enable delay | OFF

6. 通信設定を接続機器にダウンロードします。

7. 接続機器をリセットします。

8. 通信設定を接続機器に保存します。

9. 接続機器を再起動します。

MEMO

- 接続機器のユニットIDを「1 ～ 247」で設定してください。