### TOYOPUC-PC3

デバイス | ビットアドレス | バイトアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | ---
入力リレー | 1X000 - 1X7FF | 1X00L - 1X7FH | 1X00W - 1X7FW |  | ※1 ※3
2X000 - 2X7FF | 2X00L - 2X7FH | 2X00W - 2X7FW
3X000 - 3X7FF | 3X00L - 3X7FH | 3X00W - 3X7FW
出力リレー | 1Y000 - 1Y7FF | 1Y00L - 1Y7FH | 1Y00W - 1Y7FW | ※1 ※3
2Y000 - 2Y7FF | 2Y00L - 2Y7FH | 2Y00W - 2Y7FW
3Y000 - 3Y7FF | 3Y00L - 3Y7FH | 3Y00W - 3Y7FW
内部リレー | 1M000 - 1M7FF | 1M00L - 1M7FH | 1M00W - 1M7FW | ※1
2M000 - 2M7FF | 2M00L - 2M7FH | 2M00W - 2M7FW
3M000 - 3M7FF | 3M00L - 3M7FH | 3M00W - 3M7FW
キープリレー | 1K000 - 1K2FF | 1K00L - 1K2FH | 1K00W - 1K2FW | ※1
2K000 - 2K2FF | 2K00L - 2K2FH | 2K00W - 2K2FW
3K000 - 3K2FF | 3K00L - 3K2FH | 3K00W - 3K2FW
リンクリレー | 1L000 - 1L7FF | 1L00L - 1L7FH | 1L00W - 1L7FW | ※1
2L000 - 2L7FF | 2L00L - 2L7FH | 2L00W - 2L7FW
3L000 - 3L7FF | 3L00L - 3L7FH | 3L00W - 3L7FW
特殊リレー | 1V00 - 1VFF | 1V0L - 1VFH | 1V0W - 1VFW | ※1
2V00 - 2VFF | 2V0L - 2VFH | 2V0W - 2VFW
3V00 - 3VFF | 3V0L - 3VFH | 3V0W - 3VFW
タイマ（接点） | 1T000 - 1T1FF | 1T00L - 1T1FH | 1T00W - 1T1FW | ※1 ※3
2T000 - 2T1FF | 2T00L - 2T1FH | 2T00W - 2T1FW
3T000 - 3T1FF | 3T00L - 3T1FH | 3T00W - 3T1FW
カウンタ（接点） | 1C000 - 1C1FF | 1C00L - 1C1FH | 1C00W - 1C1FW | ※1 ※3
2C000 - 2C1FF | 2C00L - 2C1FH | 2C00W - 2C1FW
3C000 - 3C1FF | 3C00L - 3C1FH | 3C00W - 3C1FW
現在値レジスタ | 1N000-0 - 1N1FF-F | 1N000L - 1N1FFH | 1N000 - 1N1FF | ※2
2N000-0 - 2N1FF-F | 2N000L - 2N1FFH | 2N000 - 2N1FF
3N000-0 - 3N1FF-F | 3N000L - 3N1FFH | 3N000 - 3N1FF
データレジスタ | 1D0000-0 - 1D2FFF-F | 1D0000L - 1D2FFFH | 1D0000 - 1D2FFF | ※2
2D0000-0 - 2D2FFF-F | 2D0000L - 2D2FFFH | 2D0000 - 2D2FFF
3D0000-0 - 3D2FFF-F | 3D0000L - 3D2FFFH | 3D0000 - 3D2FFF
リンクレジスタ | 1R000-0 - 1R7FF-F | 1R000L - 1R7FFH | 1R000 - 1R7FF | ※2
2R000-0 - 2R7FF-F | 2R000L - 2R7FFH | 2R000 - 2R7FF
3R000-0 - 3R7FF-F | 3R000L - 3R7FFH | 3R000 - 3R7FF
特殊レジスタ | 1S000-0 - 1S3FF-F | 1S000L - 1S3FFH | 1S000 - 1S3FF | ※2
2S000-0 - 2S3FF-F | 2S000L - 2S3FFH | 2S000 - 2S3FF
3S000-0 - 3S3FF-F | 3S000L - 3S3FFH | 3S000 - 3S3FF
ファイルレジスタ | B0000-0 - B1FFF-F | B0000L - B1FFFH | B0000 - B1FFF | ※2
拡張入力 | EX000 - EX7FF | EX00L - EX7FH | EX00W - EX7FW | ※1 ※3
拡張出力 | EY000 - EY7FF | EY00L - EY7FH | EY00W - EY7FW | ※1 ※3
拡張内部リレー | EM0000 - EM1FFF | EM000L - EM1FFH | EM000W - EM1FFW | ※1
拡張特殊リレー | EV000 - EVFFF | EV00L - EVFFH | EV00W - EVFFW | ※1
拡張キープリレー | EK000 - EKFFF | EK00L - EKFFH | EK00W - EKFFW | ※1
拡張タイマ | ET000 - ET7FF | ET00L - ET7FH | ET00W - ET7FW | ※1 ※3
拡張カウンタ | EC000 - EC7FF | EC00L - EC7FH | EC00W - EC7FW | ※1 ※3
拡張リンクリレー | EL0000 - EL1FFF | EL000L - EL1FFH | EL000W - EL1FFW | ※1
拡張2入力 | GX0000 - GXFFFF | GX000L - GXFFFH | GX000W - GXFFFW | ※1 ※3
拡張2出力 | GY0000 - GYFFFF | GY000L - GYFFFH | GY000W - GYFFFW | ※1 ※3
拡張2内部リレー | GM0000 - GMFFFF | GM000L - GMFFFH | GM000W - GMFFFW | ※1
拡張データレジスタ | U0000-0 - U7FFF-F | U0000L - U7FFFH | U0000 - U7FFF | ※2
拡張設定値レジスタ | H000-0 - H7FF-F | H000L - H7FFH | H000 - H7FF | ※2
拡張特殊レジスタ | ES000-0 - ES7FF-F | ES000L - ES7FFH | ES000 - ES7FF | ※2
拡張現在値レジスタ | EN000-0 - EN7FF-F | EN000L - EN7FFH | EN000 - EN7FF | ※2
時計時刻レジスタ | ------ | ------ | WT0 - WT6 | ※4 ※5
拡張バッファレジスタ | EB00000-0 - EB1FFFF-F | EB00000L - EB1FFFFH | EB00000 - EB1FFFF | ※2

※1ビットデバイスのワード表記は、ワードアドレスの最後に"W"を追加します。
例) Mデバイスでアドレスが0の場合は、"M0000W"とします。

※2ワードデバイスのビット表記は、ワードアドレスに続いて"-"を入力し、次にビットの位置を入力します。
例) Dデバイスでアドレスが0でビットが5の場合は、"D0000-5"とします。

※3XとY (EX、EY、GX、GY)、TとC (ET、EC)に重複するアドレスを設定することはできません。
(X000/Y000、EX000/EY000、T000/C000、ET000/EC000などのアドレス設定は間違いです。)

※4"時計時刻レジスタ"を書込むと、表示器は接続機器内の"時計時刻レジスタ"のすべてのアドレスを読み出します。続いて表示器は、ユーザーの要求したアドレスのデータを変更します。その次に、表示器は"時計時刻レジスタ"のすべてのアドレスを書込みます。 表示器が接続機器のデータを読込んで返す間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

※5"時計時刻レジスタ"の内容は次の通りです。

アドレス | 意味 | 備考
--- | --- | ---
WT0 | 曜日 | 0：日曜、1：月曜、2：火曜、3：水曜、4：木曜、5：金曜、6：土曜
WT1 | 年 | 西暦の下2桁
WT2 | 月 |
WT3 | 日 |
WT4 | 時 | 24時間システム
WT5 | 分 |
WT6 | 秒 |

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語