### 接続機器

Shenzhen Inovance Technologyの設定ツール (AutoShop) を使用して、接続機器の通信設定を指定します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. 設定ツールを起動します。

2. [Tools]メニューから[Communication Setting]を選択します。

3. [Change IP]をクリックします。

4. [New IP Address]に"192.168.0.1"と入力し、[Change IP]をクリックします。

5. IPアドレスが変更された旨のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。

6. [Subnet mask]フィールドに"255.255.255.0"と入力します。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。
  同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。