### 接続機器

Shenzhen Inovance Technologyの設定ツール (AutoShop) とディップスイッチを使用して、接続機器の通信設定を指定します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### 設定ツールの設定

1. 設定ツールを起動します。

2. [Project Manager]の[Communication Config]から[Ethernet]をダブルクリックします。

3. [IP Address]を以下のように設定します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   IP | 192.168.0
   Subnet | 255.255.255.0

4. [OK]をクリックします。

##### CPUの設定

ディップスイッチを使用してIPアドレスの第4オクテットを設定します。

ディップスイッチ | 設定値 | 設定内容
--- | --- | ---
3 | OFF | 第4オクテット： 1 (= 000001)
4 | OFF
5 | OFF
6 | OFF
7 | OFF
8 | ON

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。
  同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。