### 接続機器の設定（CPUユニット上のシリアルポート）

通信設定はプログラミングソフトウェア（Control Editor）で行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### 手順

1. プログラミングソフトウェアを起動し、プロジェクトを作成します。オフラインモードでプロジェクトが表示されます。

2. ［ツール］メニューから［エディタ通信設定］を選択し、通信設定ダイアログボックスを表示します。

3. 通信設定を接続機器に転送するための通信方法を「USB」、「シリアル」から選択し、［設定］をクリックします。

4. USBケーブルまたはシリアルケーブル（日立産機システム製）でパソコンと接続機器を接続します。

5. ［オンライン］メニューから［モード切替］－［オンライン］を選択し、オンラインモードへ移行します。

6. ［ツール］メニューから［CPU設定］－［シリアル通信設定］を選択し、通信設定を行います。

- CPU通信設定（シリアル通信設定）

  設定項目 | 設定
  シリアル通信設定 | 専用
  ポート種別 | RS422/RS485
  通信速度 | 19.2 kbps
  通信手順 | 手順1（1：n）※1
  局番 | 表示器で設定した局番を入力してください。※2

  ※1伝送制御手順2で通信する場合は［手順2（1：n）］を選択します。

  ※2局番を「なし」に設定すると通信できません。

7. 接続機器を再投入します。