### 接続機器の設定

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### 設定手順

1. アップキーを押してセットアップモード画面を表示します。ENTERキーを押してセットアップモードへ移行します。

2. アップキーを押して設定項目を表示します。ENTERキーを押して設定画面へ移行します。

3. アップキーおよびRESETキーを押して設定値を選択します。ENTERキーを押して設定内容を確定します。

##### 設定内容

設定項目 | 設定値 | 説明
--- | --- | ---
b1-02※1 | 3 | 運転指令選択（オプションカード）
F6-20 | 21 | MECHATROLINK局アドレス
F6-22 | 0 | MECHATROLINKリンク速度（10Mbps）

※1MECHATROLINK経由で周波数を設定する場合はb1-01に3を設定します。