### 接続機器の設定

通信設定はラダーソフト（MP720 Ver.7）で行います。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動します。

2. プロジェクトファイルを作成します。
   [機種選択]領域で[シリーズ]と[機種]を設定します。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   シリーズ | MP3000
   機種 | SIGMA-7C

3. [モジュール構成]をクリックして[MC-Configurator]を起動します。

4. 使用するCPUの[218IFD]をダブルクリックします。

5. [パラメータ設定]タブをクリックします。

6. 「伝送パラメータ設定」の「IPアドレス」と「サブネットマスク」を設定します。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスク | 255.255.255.0

7. [MC-Configurator]で使用するCPUの[SVD]を[回線番号1]に設定します。

8. 設定内容を接続機器に書込みます。

9. 接続機器の電源を再投入します。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。