### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は、設定ツール(KV BUILDER/Ver. 4.70)で行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. 設定ツールを起動します。

2. ［ファイル］メニューから［プロジェクトの新規作成］を選択し、プロジェクト名を入力し、[OK］をクリックします。

3. [機種変更]ダイアログボックスで、拡張メモリがインストールされている場合は"KV-700+M"を、インストールされていない場合は"KV-700"を選択します。[OK]をクリックします。

4. 表示されるダイアログボックスで[はい]をクリックしてユニットエディタへ移行します。

5. [ユニット選択(2)]タブをクリックし、「KV-LE20A」を選択してCPUとエンドユニットの間にドラッグ&ドロップします。

6. KV-LE20Aを選択した状態で、[ユニット設定(3)]タブに切り替え、次のように設定します。

   設定項目 | 設定値
   先頭DM番号 | DM10000
   通信速度 | 100/10 Mbps(自動)
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスク | 255.255.255.0
   ポート番号(上位リンク) | 8501

7. [ファイル]メニューから[保存して終了]を選択し、エディターモードに戻ります。

8. [モニタ/シミュレータ]メニューから[変換➝転送➝モニタ]を選択します。

9. [ユニット設定情報]をチェックし、[実行]をクリックします。設定情報が転送されます。

以上で接続機器の設定は完了です。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。
- 同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。