### 接続機器

LSエレクトリックの設定ツール(XG-PD Editor)を使用して、接続機器の通信設定を指定します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

?

1. 設定ツールを起動します。

2. モジュールを使用してオフラインで[Standard settings]タブから接続されているベースとスロットを選択します。[Communication Module Settings]ダイアログボックスが表示されます。

3. [Type]から"Cnet"を選択し、[OK]をクリックします。

4. [Online]メニューから[Connect]を選択します。

5. [Online]メニューから[Read IO Information]を選択します。

6. [Standard settings]タブで[Cnet]をダブルクリックします。[Standard Settings-Cnet]ダイアログボックスが表示されます。

7. [Channel 2]設定項目を以下のように設定し、[OK]をクリックします。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   Type | RS485
   Speed | 38400
   Data Bit | 8
   Stop Bit | 1
   Parity Bit | NONE
   Modem Type | Null Modem
   Station | 0
   Active Mode | XGT server

8. [Online]メニューから[Write Parameter]を選択します。[Write Parameter]ダイアログボックスが表示されます。

9. モジュールを使用して選択し、[OK]をクリックします。

10. [Online]メニューから[Reset]を選択します。