表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
GP-4116 (COM1) | 8E | 自作ケーブル | ケーブル長: 250m以内
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000※c-2 (COM2) ST-6200 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 ※d-5 (COM2) PFXST6200AWADI※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PS6000ベーシックボックス (COM1/2) | 8F | シュナイダーエレクトリック製RS-422端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 + 自作ケーブル | ケーブル長: 250m以内
8A | シュナイダーエレクトリック製COMポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + シュナイダーエレクトリック製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル
8B | 自作ケーブル
PS5000 PS6000 (オプションインターフェイス) PSA6000※7 | 8G | 自作ケーブル | ケーブル長: 250m以内

※c-2ST-6200を除く

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※d-5PFXST6200AWADIを除く

※7RS-422/485(4線式)で通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。