### S7-200シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
英語 | ドイツ語 | 英語 | ドイツ語
変数 | - | VW00000 - VW05118 |  |
入力 | I00000.0 - I00015.7 | E00000.0-E00015.7 | IW00000 - IW00014 | EW00000 - EW00014 | ※1
出力 | Q00000.0 - Q00015.7 | A00000.0-A00015.7 | QW00000 - QW00014 | AW00000-AW00014 | ※2
内部マーカー | M00000.0 - M00031.7 | MW00000 - MW00030 |
タイマ | - | T00000-T00255 | ※3
カウンタ | - | C00000 - C00255 | Z00000 - Z00255 | ※3

※1CPUの種類によってはIW0 - IW2への書き込みはできません。これらのアドレスは、オンボードのI/O用に予約されています。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

※2接続機器がRUN中のみQWおよびQデバイスへの書き込みが可能です。接続機器がSTOPモードに移行すると出力はリセットされます。

※3書込み不可

MEMO

- BLUEのSTRING変数が使用するアドレスエリアのサイズは設定したデバイスによって異なります。
  変数デバイス：接続機器のSTRINGデータタイプと同じ仕様です。バイト数を10に設定している場合、ドライバは11バイトのアドレスエリアを使用します。
  変数デバイス以外：STRING変数に設定したバイト数分のアドレスエリアを使用します。
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語