### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の操作部のSELキー、 UPキー、DOWNキー、桁選択キーまたはDISPキーで行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. SELキーを押します。

2. UPキーまたはDOWNキーを押して[COM]を表示します。

3. SELキーを押します。

4. UPキーまたはDOWNキーを押して設定するパラメータを表示します。

5. SELキーを押して設定モードに移行します。

6. UPキー、DOWNキーまたは桁選択キーを押して設定値を表示します。

7. SELキーを押します。

8. DISPキーを2回押します。

9. 接続機器を再起動します。

##### 設定値

設定パラメータ | 設定値 | 設定内容
--- | --- | ---
SPD2 | 384 | RS-232C通信速度
BIT2 | 8o | RS-232Cビットフォーマット