### 接続機器

接続機器の通信設定は、Shenzhen Inovace Technologyのラダーソフト (AutoShop Ver.3.01以降) で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動します。

2. [New Project]を選択します。

3. 設定項目を以下のように設定し、[OK]をクリックします。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   Project Name | プロジェクト名を入力します。
   Project Path | 保存先を選択します。
   PLC Type | 接続機器のシリーズを選択します。

4. ツリービューの[Communication Config]から使用するCOMポートをクリックし、[COM Config]ダイアログボックスを表示します。

5. 以下のように設定項目を設定します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   Protocol | MODBUS-RTU Slave Site
   Baud rate | 9600
   Data Length | 8bit
   Parity | None
   Stop Bit (s) | 2bit
   Station | 1
   Time Out | 10

MEMO

- COM1、COM2、またはCOM3を使用する場合は、[Operate communication setting]を選択してください。

6. [OK]をクリックして設定を完了します。

7. [Write]をクリックして、設定内容を接続機器に書込みます。