### 接続機器

エンジニアリングソフトEcoStruxure Machine Expert – HVACを使用して、接続機器の通信設定を行います。

1. エンジニアリングソフトを起動します。

2. メニューバーから[ファイル] -> [新規プロジェクト]をクリックします。

3. 表示器選択のプルダウンメニューでM172 28-42 I/Os 596.11※1を選択し、任意のプロジェクト名で[OK]をクリックします。
   ※1型式の末尾に付加される数値は、F/Wバージョンを表します。エンジニアリングツールのバージョンによっては異なる場合があります。また、「M172 28-42 I/Os」は以下のようにお使いのコントローラーに置き換えられます。

   コントローラー名 | 表示器名
   --- | ---
   M172O / M172P | M172 07-18 I/Os M172 28-42 I/Os
   M171P Flush | M171P Flush Mounting
   M171P | M171P Blind M171P Display

4. PCと対象コントローラーの間にUSBケーブル(A - mini-B)を接続します。

5. メニューバーから[オンライン] -> [通信設定…]をクリックします。

6. [Modbus]を有効にし、[プロパティ]をクリックして、Modbusの通信設定を行います。

7. USBポートを選択します。

8. [シミュレーション]タブに移動します。

9. [ターゲットの接続]ボタンをクリックします。

10. ツリーメニューから[M172 28-42 I/Os] -> [BIOSパラメーター] -> [全てのパラメーター]の順に展開し、[RS485-1 On Board]フォルダーを選択します。

設定 | フォルダー
--- | ---
M172上のRS485-2ポート | RS485-2 On Board
M171上のRS485ポート | RS485 On Board
シリアルリンクモジュール上のRS485ポート | RS485 Plugin Passive

11. 設定パラメーターは以下のとおりです。

    名前※1 | 設定値 | 備考
    --- | --- | ---
    Addr_RS485_OB1 | 1 | Modbusポート番号
    Proto_RS485_OB1 | 3 | 3=Modbus/RTU
    DataBit_RS485_OB1 | 8 | データビット
    StopBit_RS485_OB1 | 1 | ストップビット
    Parity_RS485_OB1 | 2 | パリティビット 0=なし、1=奇数、2=偶数
    Baud_RS485_OB1 | 2 | ボーレート 0=9600 1=19200 2=38400 3=57600 4=76800 5=115200

※1パラメーター名は選択したフォルダによって異なります。

RS485-1 On Board | RS485-2 On Board | RS485 On Board | RS485 Plugin Passive
--- | --- | --- | ---
Addr_RS485_OB1 | Addr_RS485_OB | Addr_RS485_OB | Addr_RS485_OB
Proto_RS485_OB1 | Proto_RS485_OB | Proto_RS485_OB | Proto_RS485_OB
DataBit_RS485_OB1 | DataBit_RS485_OB | DataBit_RS485_OB | DataBit_RS485_OB
StopBit_RS485_OB1 | StopBit_RS485_OB | StopBit_RS485_OB | StopBit_RS485_OB
Parity_RS485_OB1 | Parity_RS485_OB | Parity_RS485_OB | Parity_RS485_OB
Baud_RS485_OB1 | Baud_RS485_OB | Baud_RS485_OB | Baud_RS485_OB

12. メニューバーから[パラメーター] -> [全て書き込み]をクリックします。

13. 電源のオフ/オンでコントローラーをリセットします。

MEMO

- HVACコントローラーを使用する場合は、ドライバーのプロパティの[機器設定]で[HVACコントローラーを使用]にチェックをつけてください。

- 文字列変数を使用する場合は、ドライバのプロパティの[文字列モード]から[先頭アドレスから"BADC"]を選択してください。使用可能な文字コードはASCIIのみです。

- [HVACコントローラーを使用]にチェックをつけると、以下のプロパティが無効になります。
  - アドレスモード
  - IEC61131シンタックス
  - モード
  - 通信最適化
  - 使用するフレーム長
  - Length

- このドライバは、EcoStruxure Machine Expert - HVACからエクスポートされた変数を使用します。BLUEの変数エディターのツールバーから[インポート]をクリックして、エクスポートされた変数をインポートします。

- 接続機器のユニットID を「1 ～ 247」で設定してください。