# エラー通知（FS Error）

プロトコル上にエラーが発生した場合、表示器またはホストから相手局に対してエラー通知を行うためのコマンドの内容は次のとおりです。

このフレームに対するレスポンスは必要ありません。

ホスト：コマンドデータ

- キャラクター間タイムアウトエラーフレーム

＜設定内容＞

- データ：‘Error Receive time out’

- 表示器生存監視タイムアウトエラーフレーム

＜設定内容＞

- データ：‘Error Alive time out’

- プロトコル間タイムアウトエラーフレーム

＜設定内容＞

- データ：‘Error Response time out’

表示器：レスポンスデータ部

- キャラクター間タイムアウトエラーフレーム

＜設定内容＞

- データ：‘Error Receive time out’

- 表示器生存監視タイムアウトエラーフレーム

＜設定内容＞

- データ：‘Error Alive time out’

- プロトコル間タイムアウトエラーフレーム

＜設定内容＞

- データ：‘Error Receive time out’