### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は、ラダーソフトKV STUDIO Ver. 8以降で行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動します。

2. [ファイル]メニューから[プロジェクトの新規作成]を選択し、[プロジェクトの新規作成]ダイアログボックスを表示します。

3. [プロジェクト名]に任意のプロジェクト名を入力し、[対応機種]から使用する接続機器を選択して[OK]をクリックします。

4. [ユニット構成設定の確認]ダイアログボックスで[はい]をクリックし、[ユニットエディタ]ウィンドウを表示します。

5. [ユニット選択 (1)]タブの[増設カセット左(Port1)]エリアで、"KV-N11L"を選択します。

6. 以下のように設定項目を設定します。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   ポート1 | 動作モード | KV BUILDER/KV STUDIOモード
   インタフェース | RS-422A/485(2線式)
   ボーレート | 自動(固定)
   データビット長 | 8ビット(固定)
   スタートビット | 1ビット(固定)
   ストップビット | 1 ビット(固定)
   パリティ | 偶数 （固定）
   チェックサム | なし(固定)
   RS/CSフロー制御 | しない
   基本 | 局番 | 0
   詳細設定 | 転送タイムアウト時間(秒) | 3（固定）

7. [変換]メニューから、[リレー/DM自動割付]を選択します。

8. [ファイル]メニューから[閉じる]を選択し、[ユニットエディタ]ダイアログボックスを表示します。

9. [はい]をクリックします。

10. [モニタ/シミュレータ]メニューから[PLC転送]を選択し、[プログラム転送]ダイアログボックスを表示します。

11. [ユニット設定情報]と[プログラム]にチェックをつけて、[実行]をクリックします。設定情報が転送されます。

以上で接続機器の設定は完了です。