### 接続機器の設定

リンクI/Fの前面で、ロータリスイッチとディップスイッチを使用して接続機器の通信設定を定義します。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ロータリスイッチ

  ロータリスイッチ | 設定値 | 内容
  --- | --- | ---
  SW1 | 0 | 局番(十の位)
  SW2 | 0 | 局番(一の位)
  SW3 | 1 | 19200bps

- ディップスイッチ

  ディップスイッチ | 設定値 | 内容
  --- | --- | ---
  SW4-4 | OFF | データ長：8bits
  SW4-3 | ON | ストップビット長：1bit
  SW4-2 | ON | コンピュータリンク
  SW4-1 | OFF | 2線式(固定）

MEMO

- PC3Jコマンドを使用してPC/CMP-LINK (THU-2755)およびPC10Gと通信するには、リンクユニットはバージョン5.00以上が必要です。また、リンクユニットにはPC2J or PC3J選択スイッチ(SW)などの設定がありません。バージョン5.00よりも古いリンクユニットを使用すると、PC3Jコマンドの送信時にエラーが発生します。