### 接続機器の設定

LSエレクトリックの設定ツール(XG-PD Editor)を使用して、接続機器の通信設定を指定します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### EtherNetモジュールの設定

1. 設定ツールを起動します。

2. [File]メニューから[New File]を選択し、プロジェクトを作成します。

3. [Online]メニューから[Connect]を選択します。

4. [Online]メニューから[Read IO Information]を選択します。

5. ツリービューに表示された[FEnet]をダブルクリックし、EtherNetモジュールを設定します。

設定項目 | 設定内容
--- | ---
IP Address | 192.168.0.1
Subnet mask | 255.255.255.0
Driver | XGT server

6. [Online]メニューから[Connect]を選択し、通信設定ソフトウェアを使用して接続機器を接続した後で、[Online]メニューから[Write Parameter(Standard Settings,HS Link,P2P)]を選択します。

7. [Online]メニューから[Reset]を選択し、接続機器を再起動します。

?

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。
  同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。