### 接続機器の設定

通信設定はラダーソフトで行います。（CIMPLICITY Machine Edition V4.50で動作確認）

1. ツールバーの「Project」から「Add Target」→「GE Fanuc PLC」を選択し、接続するシリーズを選択します。

2. プロジェクト内にターゲットが表示されるので、ツリービューの「Hardware Configuration」→「Main Rack」を開き使用するリンクI/FをSlotに割り付けます。

MEMO

- 使用している環境によって割り付けるRack番号やSlot番号は異なります。環境を確認の上、割り付けてください。

3. 割り付けたリンクI/Fをダブルクリックして設定ウィンドウを表示します。

4. IPアドレスなどの設定を行います。

5. 接続機器に設定をダウンロードし、接続機器の電源を再投入します。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。
- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。