### 接続機器の設定

接続機器の通信設定には、CPUユニットのオペレーションパネルにあるPU/EXTキー、MODEキー、Mダイヤル、SETキーを使用します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. 電源ユニットをONにします。

2. PU/EXTキーを押してPU運転モードを選択します。

3. MODEキーを押してパラメータ設定モードを選択します。

4. Mダイヤルで設定するパラメータ No. を表示します。

5. SETキーを押し、現在の設定値を表示します。

6. Mダイヤルを使用して設定値をセットします。

7. SETキーを押し、設定値を確定します。

設定パラメータNo. | 設定値 | 設定内容
--- | --- | ---
331 | 0 | RS-485通信局番
332 | 192 | RS-485通信速度
333 | 1 | RS-485通信ストップビット長
334 | 2 | RS-485通信パリティチェック選択
335 | 1 | RS-485通信リトライ回数
336 | 0以外 | RS-485通信チェック時間間隔
337 | 9999 | RS-485通信待ち時間設定
341 | 1 | RS-485通信CR/LF選択
549 | 0 | プロトコル選択

MEMO

- パラメータの変更後は接続機器を必ず再起動してください。