### 接続機器

モードスイッチとラダーソフト (X-SEL用PC対応ソフト) を使用して、接続機器の通信設定を行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. モードスイッチを "MANU "に設定し、電源を入れます。

2. ラダーソフトを起動します。

3. [パラメータ]メニューから[編集]を選択し、[パラメータ編集]ダイアログボックスを表示します。

4. [I/O]タブをクリックし、以下のパラメータを設定します。

No. | パラメータ名 | 設定値
90 | ユーザ開放SIOチャネル1使用方法 (AUTOモード時) | 2
91 | ユーザ開放SIOチャネル1局コード | 153
92 | ユーザ開放SIOチャネル1ボーレート種別 | 0
93 | ユーザ開放SIOチャネル1データ長 | 8
94 | ユーザ開放SIOチャネル1ストップビット長 | 1
95 | ユーザ開放SIOチャネル1パリティ種別 | 0

5. [コントローラへ転送]ボタンをクリックし、通信設定を転送します。

6. モードスイッチを "AUTO" に設定します。
   これで通信設定が完了しました。