### 接続機器の設定

通信設定はConnected Components Workbenchで行います。

詳細はConnected Components Workbenchのマニュアルを参照してください。

1.PCと接続機器をイーサネットケーブルで接続します。

2.Connected Components Workbenchを起動します。

3.メニューバーから［File］-［New…］を選択し、新規プロジェクトを作成します。

4.Add Deviceウィンドウで適切なコントローラを選択します。

5.[Select]-[Add To Project]をクリックします。

6.プロジェクトのツリービューで[Micro850]を選択し、Micro850のツリービューで[Ethernet]を選択します。

7.Internet Protocol (IP)設定で[Configure IP address and settings]を選択し、以下のプロパティを設定します。

設定項目 | 設定値
--- | ---
IPアドレス | 192.168.1.1
サブネットマスク | 255.255.255.0

MEMO

- 「Micro 800シリーズネイティブ」を選択した場合、タグデータブロックを作成する必要があります。
  「Micro800シリーズネイティブ」

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。

- 個別機器設定のIPアドレスは、接続機器側のIPアドレスを設定してください。

- 表示器のIPアドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

- Connected Components Workbenchで設定したタグを使用するには、CSVファイルをインポートする必要があります。
  デバイスアドレスの設定でタグ名を入力しても正常に動作しない場合があります。