### 接続機器の設定

通信設定はENI/ENIW Utilityで行います。

詳細については、ENI/ENIW Utilityのマニュアルを参照してください。

1. ENI/ENIW Utilityを起動します。

2. [ENI IP Addr]タブでIPアドレスなどの設定を行います。

3. 1761-NET-ENIに設定をダウンロードし、接続機器

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。

MEMO

- 接続機器によってデータのデバイス格納順序が異なります。接続機器と同じデバイス格納順序になるように文字列モードを変更してください。

MEMO

- 接続機器で設定したTagNameをデバイス名として使用する場合に選択します。機器設定ダイアログボックスの[シリーズ]から「Control/Compact/Flex Logixシリーズネイティブ」を選択する必要があります。
- ControlLogixネイティブやCompactLogixネイティブで1761-NET-ENIを使用するには、モジュールをシリーズB以降にする必要があります。