### PXR (AutoFIX) / PXR (NoAutoFIX)シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
ビットデータ | 00001 | - |  | ※1
読出専用ビットデータ | 10001 - 10016 | 10001 | ※2
読出専用ワードデータ （内部） | - | 30001 - 30037 | ※2
読出専用ワードデータ （工業値） | - | 31001 - 31037 | ※2
ワードデータ （内部） | 40001.00 - 40120.15 | 40001 - 40120 | ※1 ※3
ワードデータ （工業値） | 41001.00 - 41120.15 | 41001 - 41120 | ※1 ※3

※100001、40001、41001は不揮発性メモリへ書込む命令(FIX処理)のためのアドレスです。
00001、40001、41001へ1を書込むことで不揮発性メモリへの書込みが行われます。

※2書込み不可

※3ビット書込みを行うと、いったん表示器が該当するワードアドレスを読込み、読込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語