### H / EH-150 / MICRO-EHシリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | ダブルワードアドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | ---
外部入力 | X00000-X05A95 | WX0000-WX05A7 | DX0000-DX05A6 |  | ※1 ※2
外部出力 | Y00000-Y05A95 | WY0000-WY05A7 | DY0000-DY05A6 | ※2
リモート入力リレー | X10000-X49995 | WX1000-WX4997 | DX1000-DX4996 | ※1 ※3
リモート出力リレー | Y10000-Y49995 | WY1000-WY4997 | DY1000-DY4996 | ※3
内部出力 | R000-R7BF | - | - |
特殊内部出力 | R7C0-R7FF | - | - |
データエリア | M0000-M3FFF | WM000-WM3FF | DM000-DM3FE |
第1CPUリンク | L00000-L03FFF | WL0000-WL03FF | DL0000-DL03FE |
第2CPUリンク | L10000-L13FFF | WL1000-WL13FF | DL1000-DL13FE |
オンディレータイマ | TD000-TD255 | - | - |
シングルショットタイマ | SS000-SS255 | - | - |
ウオッチドッグタイマ | WDT000-WDT255 | - | - |
モノステーブルタイマ | MS000-MS255 | - | - |
積算タイマ | TMR000-TMR255 | - | - |
アップカウンタ | CU000-CU511 | - | - |
リングカウンタ | RCU000-RCU511 | - | - |
アップダウンカウンタ | CT000-CT511 | - | - |
タイマカウンタ （経過値） | - | TC000 - TC511 | - |
ワード内部出力 | - | WR0000-WRC3FF | DR0000-DRC3FE |
ネットワークリンクエリア | - | WN0000-WN7FFF | DN0000-DN7FFE |

※1書込み不可 ※2次のように指定します。 ＜例＞外部入力ユニットNo.1、スロットNo.2、内部モジュールビットNo.34の場合 ＜例＞外部入力ユニットNo.1、スロットNo.2、内部モジュールワードNo.3の場合 ※3次のように指定します。 ＜例＞リモート外部入力リモート親局番号1、リモート子局番号2、スロット番号3、内部モジュールビット番号45の場合 ＜例＞リモート外部入力リモート親局番号1、リモート子局番号2、スロット番号3、内部モジュールワード番号4の場合

MEMO

- 使用できるデバイスの種類、範囲はCPUによって異なる場合があります。ご使用になられる前に、各CPUのマニュアルでご確認ください。

#### CPU リンクを使用する場合のアドレス設定方法

「CPUリンクを使用」のチェックボックスをONにします。

CPUリンクを使用する場合は、アドレスにループ番号とユニット番号が付加されます。

＜例＞ループ番号1、ユニット番号2の場合

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語