### Control/Compact/Flex Logixシリーズネイティブ

デバイス |  | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bit | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | ---
BOOL | Single Tag | <TAGNAME> | - | - | ※1 ※2 ※3
1D Array | <TAGNAME>[0]- <TAGNAME>[x-1]
INT | Single Tag | <TAGNAME>.00- <TAGNAME>.15 | <TAGNAME> |  | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[0].00- <TAGNAME>[x-1].15 | <TAGNAME>[0]- <TAGNAME>[x-1]
2D Array | <TAGNAME>[0,0].00- <TAGNAME>[x-1,y-1].15 | <TAGNAME>[0,0]- <TAGNAME>[x-1,y-1]
3D Array | <TAGNAME>[0,0,0].00- <TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].15 | <TAGNAME>[0,0,0]- <TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]
LINT | Single Tag | <TAGNAME>.00 - <TAGNAME>.63 | <TAGNAME> | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[0].00 - <TAGNAME>[x-1].63 | <TAGNAME>[0] - <TAGNAME>[x-1]
2D Array | <TAGNAME>[0,0].00 - <TAGNAME>[x-1,y-1].63 | <TAGNAME>[0,0] - <TAGNAME>[x-1,y-1]
3D Array | TAGNAME>[0,0,0].00 - <TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].63 | <TAGNAME>[0,0,0] - <TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]
REAL | Single Tag | - | <TAGNAME> | - | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[0]- <TAGNAME>[x-1]
2D Array | <TAGNAME>[0,0] <TAGNAME>[x-1,y-1]
3D Array | <TAGNAME>[0,0,0]- <TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]
LREAL | Single Tag | - | <TAGNAME> | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[0] - <TAGNAME>[x-1]
2D Array | <TAGNAME>[0,0] - <TAGNAME>[x-1,y-1]
3D Array | <TAGNAME>[0,0,0] - <TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]
DINT | Single Tag | <TAGNAME>.00- <TAGNAME>.31 | <TAGNAME> | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[0].00- <TAGNAME>[x-1].31 | <TAGNAME>[0]- <TAGNAME>[x-1]
2D Array | <TAGNAME>[0,0].00- <TAGNAME>[x-1,y-1].31 | <TAGNAME>[0,0] <TAGNAME>[x-1,y-1]
3D Array | <TAGNAME>[0,0,0].00- <TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].31 | <TAGNAME>[0,0,0]- <TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]
SINT | Single Tag | <TAGNAME>.0- <TAGNAME>.7 | <TAGNAME> |  | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[0].0- <TAGNAME>[x-1].7 | <TAGNAME>[0]- <TAGNAME>[x-1]
2D Array | <TAGNAME>[0,0].0- <TAGNAME>[x-1,y-1].7 | <TAGNAME>[0,0]- <TAGNAME>[x-1,y-1]
3D Array | <TAGNAME>[0,0,0].0- <TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].7 | <TAGNAME>[0,0,0]- <TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]
STRING | Single Tag | - | <TAGNAME> | - | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[0]- <TAGNAME>[x-1]
2D Array | <TAGNAME>[0,0]- <TAGNAME>[x-1,y-1]
3D Array | <TAGNAME>[0,0,0]- <TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

※1<TAGNAME>: 構造体の場合、構造体名を含んだTag Nameになります。Tag Nameの最大文字数はデリミタ、要素番号を含めて255文字です。

Ex.) BOOL type single tag: "BOOLTAG"

BOOL array element: "BOOLARRAY[0012]"

INT type single tag: "INTTAG"

DINTタイプシングルアドレス: "DINTTAG.30"

REALタイプ3D配列: "REALARRAY[1,2,3]"

TIMER構造からのDINT: "TIMERTAG.PRE"

STRING構造からのSINT: "STRINGTAG.DATA[00]"

ユーザー定義構造からのBOOL: "USERSTRUCTURE_A.USERSTRUCTURE_B.MYTIMER.EN"

※2配列要素番号： 配列要素の数は、コントローラのタグ情報に含まれています。要素番号は0から始まるため、最大要素番号は[要素数-1]となります。

例）INTARRAY INT[256,256]はINTARRAY[0-255,0-255]の範囲で使用可能

※3BOOL配列: 1次元のみ定義可能です。配列の要素数は32の倍数で指定することができます。

Studio 5000 (旧RSLogix5000)ソフトで設定したコントローラタグをBLUEで使用するにはL5Kファイルをインポートする必要があります。 L5KファイルはStudio 5000ソフトでエクスポートします。BLUEにインポートしたL5Kデータは変数として保存されます。

重要

- BLUE は、Studio 5000ソフトウェアバージョン13～21、および28～37のL5Kファイルをインポートします。
- Studio 5000ソフトウェアで作成したコントローラタグに外部アクセスを制限する設定がある場合は、外部アクセスを許可してください。

Studio 5000はコントローラスコープタグやグローバルタグに加え、PLCプログラムで作成した内の有効なプログラムスコープタグも提供します。 BLUE はStudio 5000でエクスポートしたL5Kファイルからプログラムスコープタグをインポートします。

Studio 5000が提供する以下の派生データタイプはBLUEでサポートされています。

- 定義済みデータタイプ：Studio 5000で定義された構造体データタイプ。Studio 5000で定義済みのデータタイプ。（TIMER構造体のFSおよびLS、OV、ERデバイスには対応していません。)

- モジュール定義のデータタイプ: Studio 5000プロジェクトで使用されている物理モジュールによって定義されるデータタイプ。BLUEによって、L5Kファイル内のモジュール定義に必要なタグとデータタイプが決まります。 (BLUEでサポートされているすべてのモジュールについては「データタイプを定義するモジュール一覧」を参照してください)。

- ユーザー定義のデータタイプ： Studio 5000でユーザーが定義したデータタイプ。定義したデータタイプはL5Kファイルにエクスポートされます。

- エイリアス： 接続機器上の別のタグまたはエイリアスを参照するタグ名。

- Add-on-Instructionデータタイプについて

Add-on-Instructionデータタイプで「InOut」に設定したメンバはBLUE にインポートされません。

- カスタムStringデータタイプについて

Ethernet/IPドライバでカスタムStringデータタイプを使用する場合、最大400文字の文字列をサポートします。STRINGデバイスは最大82文字の文字列をサポートします。

#### データタイプを定義するモジュール一覧

##### インポート時にコントローラタグやデータタイプ/構造体を生成しないモジュール

Embedded | 1756-L1 | 1756-L53
1756-HYD02 | 1756-EWEB/A | 1768-ENBT/A
1756-L55 | 1756-L60M03SE | 1756-L61
1756-L61S | 1756-L62 | 1756-L62S
1756-LSP | 1756-L63 | 1756-L64
1756-M02AE | 1756-M02AS | 1756-M03SE
1756-M08SE | 1756-MO8SEG | 1756-M16SE
1768-L43 | 1768-EWEB/A | 1769-L20
1769-L30 | 1769-L31 | 1769-L32E Ethernet Port
1769-L32E | 1769-L35CR | 1769-L35E
1769-L35E Ethernet Port | 1788-ENBT/A | 1788-EWEB/A
1789-L60 | 1794-L33 | 1794-L34
CompactBus | Emulator | ETHERNET-BRIDGE
1769-L23E-QB1 Ethernet Port | 1769-L23E-QBFC1 Ethernet Port | Drivelogix5730 Ethernet Port
1769-L30ER | 1769-L30ERM | 1769-L30ER-NSE
1769-L33ER | 1769-L36ERM | 1756-63S
1756-L72S | 1756-L73S | 1768-CNB/A
1756-L71 | 1756-L71S | 1756-L72
1756-L73 | 1756-L74 | 1756-L75
1769-L30ERMS | 1769-L33ERM | 1769-L33ERMS
1769-L36ERMS | 1769-L37ERM | 1769-L37ERMO
1769-L37ERMOS | 1769-L37ERMS | 1769-L38ERM
1769-L38ERMS | --- | ---

##### インポート時にコントローラタグやデータタイプ/構造体を生成するモジュール

MEMO

- システム構造によっては、コントローラタグが正常に生成されない場合があります。

1734-ACNR/A | 1734-IA2/C | 1734-IB2/C
1734-IB4/C | 1734-IB8/C | 1734-IE2C/C
1734-IE2V/C | 1734-IJ/C | 1734-IK/C
1734-IM2/C | 1734-IR2/C | 1734-IT2I/C
1734-IV2/C | 1734-IV4/C | 1734-IV8/C
1734-MODULE | 1734-OA2/C | 1734-OB2/C
1734-OB2E/C | 1734-OB2EP/C | 1734-OB4/C
1734-OB4E/C | 1734-OB8/C | 1734-OB8E/C
1734-OE2C/C | 1734-OE2V/C | 1734-OV2E/C
1734-OV4E/C | 1734-OV8E/C | 1734-OW2/C
1734-OW4/C | 1734-OX2/C | 1734-SSI/C
1734-VHSC24/C | 1734-VHSC5/C | 1738-ACNR/A
1738-IA2M12AC3/A | 1738-IA2M12AC4/A | 1738-IB2M12/A
1738-IB4M12/A | 1738-IB4M8/A | 1738-IB8M12/A
1738-IB8M23/A | 1738-IB8M8/A | 1738-IE2CM12/A
1738-IE2VM12/A | 1738-IJM23/A | 1738-IR2M12/A
1738-IT2IM12/A | 1738-IV4M12/A | 1738-IV8M12/A
1738-IV8M23/A | 1738-IV8M8/A | 1738-MODULE
1738-OA2M12AC3/A | 1738-OB2EM12/A | 1738-OB2EPM12/A
1738-OB4EM12/A | 1738-OB4EM8/A | 1738-OB8EM12/A
1738-OB8EM23/A | 1738-OB8EM8/A | 1738-OE2CM12/A
1738-OE2VM12/A | 1738-OV4EM12/A | 1738-OW4M12/A
1738-OW4M12AC/A | 1738-SSIM23/A | 1738-VHSC24M23/A
1747-ASB | 1756-CFM/A | 1756-CN2/A
1756-CN2/B | 1756-CN2R/A | 1756-CN2R/B
1756-CNB/A | 1756-CNB/B | 1756-CNB/D
1756-CNB/E | 1756-CNBR/A | 1756-CNBR/B
1756-CNBR/D | 1756-CNBR/E | 1756-DHRIO/B
1756-DHRIO/C | 1756-DHRIO/D | 1756-DMA30
1756-DMA31 | 1756-DMA50 | 1756-DMB30
1756-DMD30 | 1756-DMF30 | 1756-DNB
1756-EN2F/A | 1756-EN2T/A | 1756-ENBF/A
1756-ENBT/A | 1756-ENET/B | 1756-HSC
1756-IA16 | 1756-IA16I | 1756-IA8D
1756-IB16 | 1756-IB16D | 1756-IB16I
1756-IB16ISOE | 1756-IB32 | 1756-IB32/A
1756-IB32/B | 1756-IC16 | 1756-IF16
1756-IF4FXOF2F/A | 1756-IF4FXOF2F/B | 1756-IF6CIS/A
1756-IF6I | 1756-IF8 | 1756-IG16/A
1756-IH16I | 1756-IH16ISOE | 1756-IM16I
1756-IN16 | 1756-IR6I | 1756-IT6I
1756-IT6I2 | 1756-IV16/A | 1756-IV32/A
1756-MODULE | 1756-OA16 | 1756-OA16I
1756-OA8 | 1756-OA8D | 1756-OA8E
1756-OB16D | 1756-OB16E | 1756-OB16I
1756-OB16IS | 1756-OB32 | 1756-OB8
1756-OB8EI | 1756-OC8 | 1756-OF4
1756-OF6CI | 1756-OF6VI | 1756-OF8
1756-OG16/A | 1756-OH8I | 1756-ON8
1756-OV16E/A | 1756-OV32E/A | 1756-OW16I
1756-OX8I | 1756-PLS/B | 1756-REG
1756-SYNCH/A | 1769-HSC | 1769-HSC/A
1769-IA16 | 1769-IA16/A | 1769-IA8I
1769-IA8I/A | 1769-IF4/A | 1769-IF4/B
1769-IF4I/A | 1769-IF4XOF2/A | 1769-IF8/A
1769-IM12/A | 1769-IQ16/A | 1769-IQ16F/A
1769-IQ32/A | 1769-IQ6XOW4/A | 1769-IQ6XOW4/B
1769-IR6/A | 1769-IT6/A | 1769-MODULE
1769-OA16/A | 1769-OA8/A | 1769-OA8/B
1769-OB16/A | 1769-OB16/B | 1769-OB16P/A
1769-OB16P/B | 1769-OB32/A | 1769-OB8/A
1769-OF2/A | 1769-OF2/B | 1769-OF4CI/A
1769-OF4VI/A | 1769-OF8C/A | 1769-OF8V/A
1769-OV16/A | 1769-OV16/B | 1769-OW16/A
1769-OW8/A | 1769-OW8/B | 1769-OW8I/A
1769-OW8I/B | 1769-SDN/A | 1769-SDN/B
1771-ASB | 1788-EN2DN/A | 1794-ACN15/C
1794-ACNR15/C | 1794-AENT/A | 1794-AENT/B
1794-ASB | 1794-IA16/A | 1794-IA8/A
1794-IA8I/A | 1794-IB10XOB6/A | 1794-IB16/A
1794-IB16XOB16P/A | 1794-IB32/A | 1794-IB8/A
1794-IB8S/A | 1794-IC16/A | 1794-ID2/B
1794-IE4XOE2/B | 1794-IE8/B | 1794-IF2XOF2I/A
1794-IF4I/A | 1794-IJ2/A | 1794-IM8/A
1794-IP4/B | 1794-IR8/A | 1794-IRT8
1794-IRT8/A | 1794-IT8/A | 1794-IV16/A
1794-OA16/A | 1794-OA8/A | 1794-OA8I/A
1794-OB16/A | 1794-OB16P/A | 1794-OB32P/A
1794-OB8/A | 1794-OB8EP/A | 1794-OC16/A
1794-OE4/B | 1794-OF4I/A | 1794-OM8/A
1794-OV16/A | 1794-OV16P/A | 1794-OW8/A
1794-VHSC/A | 1797-ACNR15/C | 1797-IBN16/A
1797-IE8/A | 1797-IE8NF/A | 1797-IJ2/A
1797-IRT8/A | 1797-OB4D/A | 1797-OE8/A
56AMXN | CIP-MODULE | ETHERNET-MODULE
FlexBus | FLEX-MODULE | RIO-ADAPTER
1756-OB8I | EtherNet/IP | 1734-AENT/A
1738-AENT/A | 1794-OE12/A | 1794-IT8/B
1769-IQ32T/A | 1769-L16ER-BB1B | 1769-L18ER-BB1B
1769-L18ERM-BB1B | 1769-L23E-QB1 | 1769-L23E-QBFC1
1769-L23-QBFC1 | 1769-L24ER-QB1B | 1769-L24ER-QBFC1B
1769-L27ERM-QBFC1B | 5069-IB16/A | 5069-OB16/A
5069-L340ER | 1756-ENET/A | 1756-EN2TR
1734-AENTR/B | --- | ---

MEMO

- タグのインポート手順は、以下を参照してください。
  接続機器からのシンボルのインポート

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語