## サポートされているデバイスのシンボルと用語

「使用可能デバイス」セクションで使用されているシンボルの意味を以下に説明します。

シンボル | 説明
| アドレスを8進数で設定します。
| ワードアドレスの最下列ビットに設定可能な値は、0のみです。
| ワードアドレスは16の倍数にのみ設定可能です。
| ワードアドレスは16の倍数+1にのみ設定可能です。
| ワードアドレスは偶数にのみ設定可能です。
| ワードアドレスは8の倍数にのみ設定可能です。
| ビット設定が可能です。ワードアドレスの後に、ビットの位置を0～15の間に設定します。
| ビット設定が可能です。ワードアドレスの後に、ビットの位置を0～Fの間に設定します。
| ビット設定が可能です。ワードアドレスの後に、ビットの位置を0～7の間に設定します。
| ビット設定が可能です。ワードアドレスの後に、ビットの位置を0～31の間に設定します。
| 2ワード(32ビットデータ)を使用する場合、最上部と最下部のデータの関係は次のとおりです。
| 2ワード(32ビットデータ)を使用する場合、最上部と最下部のデータの関係は次のとおりです。

「使用可能デバイス」セクションにリスト表示されているデバイス範囲は、最大セットアップ範囲です。お使いのPLCタイプによっては、範囲は図よりも狭くなります。詳細については、対応する接続機器のマニュアルを参照してください。

## 使用可能なデータタイプとアドレス範囲

BLUEでは次のデータタイプがサポートされています。

ビットサイズ | 文字列 | 符号付き | 符号なし | 浮動小数 | 文字列 | 日時
1ビット | BOOL | - | - | - | - | -
8ビット | BYTE | SINT | USINT | - | STRING | -
16ビット | WORD | INT | UINT | - | WSTRING | -
32ビット | DWORD | DINT | UDINT | REAL | - | TIME TIME_OF_DAY (TOD) DATE DATE_AND_TIME (DT)
64ビット | LWORD | LINT | ULINT | LREAL | - | -

使用可能なデバイスアドレス範囲は、ビットサイズに依存します。アドレス範囲については、対応する接続機器のマニュアルを参照してください。

接続機器が8ビットデバイスの場合:

1ビット: ビットアドレス範囲に対応

8ビット: ワードアドレス範囲プラス1に対応

16ビット: ワードアドレス範囲に対応

32ビット: ワードアドレス範囲マイナス2に対応

64ビット: ワードアドレス範囲マイナス6に対応

接続機器が16ビットデバイスの場合:

1ビット: ビットアドレス範囲に対応

8ビット: ワードアドレス範囲に対応

16ビット: ワードアドレス範囲に対応

32ビット: ワードアドレス範囲マイナス1に対応

64ビット: ワードアドレス範囲マイナス3に対応

接続機器が32ビットデバイスの場合:

1ビット: ビットアドレス範囲に対応

8ビット: ワードアドレス範囲に対応

16ビット: ワードアドレス範囲に対応

32ビット: ワードアドレス範囲に対応

64ビット: ワードアドレス範囲マイナス1に対応