非表示 表示

1. 接続構成
2. 通信設定
3. 使用可能デバイス

## 接続構成

MEMO

- OPC UA接続は以下のOPC UAサーバーで動作確認を行っています。OPC UA接続を使用する前に、動作確認を行ってください。
  - BLUE
  - EcoStruxure Automation Expert
  - EcoStruxure OPC UA Server Expert
  - EcoStruxure Machine Expert
- 複数のOPC UAサーバーと通信している場合、いずれかのサーバーと応答が無くなると、他の正常なサーバーとの通信が遅くなる場合があります。.

- 1:1接続

- 1:n接続

MEMO

- 接続機器の接続可能台数は表示器によって異なります。

  表示器 | SP5000シリーズ SP5000Xシリーズ | ST6000シリーズ STM6000シリーズ GP-4114T | IPC PC/AT
  接続機器の台数 | 16 | 2 | 64

- n:1接続

MEMO

- 表示器の接続可能台数は接続機器によって異なります。
  詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- n:m接続

MEMO

- 接続機器の接続可能台数は表示器によって異なります。

  表示器 | SP5000シリーズ SP5000Xシリーズ | ST6000シリーズ STM6000シリーズ GP-4114T | IPC PC/AT
  接続機器の台数 | 16 | 2 | 64

- 表示器の接続可能台数は接続機器によって異なります。
  詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

## 通信設定

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。