### 接続機器の設定

接続機器の設定はイーサネットモジュールの側面にあるスイッチで行います。

##### IPアドレス設定スイッチ

16進ロータリスイッチ8個により設定します。

設定項目 | 設定内容
--- | ---
IPアドレス設定ロータリスイッチ | 任意

##### ポート番号

設定項目 | 設定内容
--- | ---
ポート番号 | 12289 / 12291

##### 条件設定スイッチ

ディップスイッチ | 設定 | 設定内容
--- | --- | ---
SW1 | ※2 | データ形式設定
SW2 | オフ | プロテクトしない
SW3 | --- | （予約）
SW4 | --- | （予約）
SW5 | --- | （予約）
SW6 | --- | （予約）
SW7※1 | オフ | クローズする
SW8 | オフ | 通常

※1 SW7は、ポート番号が12291のときに設定することが可能です。

※2 SW1にデータコードを設定します。設定はポート番号に依存します。

ポート番号 | データ形式設定
--- | ---
ASCII | バイナリ
12289 | オフ | オン
12291 | オン | オフ

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。