表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 9A | シュナイダーエレクトリック製RS232Cケーブル CA3-CBL232/5M-01 (5m) + RS422/232C 変換アダプタ プログラミングケーブル AFP8550 + パナソニックデバイスSUNX（株）製 プログラミングケーブル AFP1523 (3m)またはAFP15205 (0.5m) |
GP-4115 (COM1) | 9B | 自作ケーブル + RS422/232C 変換アダプタ プログラミングケーブル AFP8550 + パナソニックデバイスSUNX（株）製 プログラミングケーブル AFP1523 (3m)またはAFP15205 (0.5m) |

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。 使用できる制御信号に制限がある表示器について ※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。 IPC COM Port