表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 13A | 三菱電機（株）製RS-232Cケーブル F2-232CAB-1 (3m) + 三菱電機(株)製RS232C/RS422信号コンバータ FX-232AWCまたはFX-232AW + 三菱電機(株)製RS-422ケーブル FX-422CAB0 (1.5m) + 三菱電機(株)製機能拡張ボード※3 FX1N-422-BD、FX2N-422-BD、FX3U-422-BDまたはFX3G-422-BD |

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COM Port

※3機種により対応する機能拡張ボードが異なります。

CPU | 機能拡張ボード
FX1S、FX1N | FX1N-422-BD
FX2N | FX2N-422-BD
FX3U、FX3UC | FX3U-422-BD
FX3G | FX3G-422-BD