### 4B)

1:1

1:n

番号 | 名前 | 備考
--- | --- | ---
(1) | 自作ケーブル コネクタ 表示器側：D-Sub 9ピン (ソケット) 接続機器側：端子台 |
(2) | 三明電子産業(株)製RS485マスターケーブル QT-RSM**M | 接続機器上のCN4コネクタにケーブルを接続します。
(3) | 三明電子産業(株)製RS485スレーブケーブル QT-RSS | ケーブルの一方は表示器に近い接続機器上のCN3コネクタに接続します。もう一方は次の接続機器上のCN4コネクタに接続します。

MEMO

- 220Ωの終端抵抗がアクティブになるように、終端の接続機器のCN3の 6ピン(RT)と 2ピン(NTRX)を短絡します。
- ケーブル長：20m以内にしてください。 CutyAxis3シリーズを使用する場合は、各ケーブル長を10m以内にしてください。