### 接続機器の設定

##### RS422/485 通信ポート設定

接続機器のRS422/485通信ポートを半二重通信とするため、ジャンパ（TC3-01の場合）またはディップスイッチ（TC8-00の場合）を以下のように設定します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 設定内容

CPU | ジャンパ／ディップスイッチ | 設定値
--- | --- | ---
TC3-01 | JP15の2～3ピン間 | ショート
JP3 | ショート
JP4 | ショート
TC8-00 | SW5-1 | OFF
SW5-2 | OFF
SW5-3 | ON
SW5-4 | ON
SW5-5 | ON

##### RS422/485 通信用レジスタ設定

RS422/485通信用レジスタ設定はラダーソフト(TCPRGOS-W (J))で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

設定後は接続機器を再起動し、設定を有効にしてください。

##### 手順

1. パソコンのラダーソフトを起動します。

2. [ツール]メニューから[レジスタエディタ]を選択します。
   [レジスタデータ] ウィンドウが表示されます。

3. レジスタを以下のように設定します。

レジスタ列の[HEX]をダブルクリックして表示された[データ変更]ダイアログボックスで、設定値を入力してください。

CPU | レジスタ | 設定値
--- | --- | ---
TC3-01 | D11F | 0004h
TC8-00 | D37F | 8004h

MEMO

- 次の項目は固定です。ただし、通信速度は自動で設定されます。

設定情報 | 値
--- | ---
通信方式 | RS-422/485 (2wire)
データ長 | 8 bit
パリティ | なし
ストップビット | 2 bit

MEMO

- TCminiシリーズでRS-422/485（2 線式）通信を行うには次のバージョン以降のCPUが必要です。
  TC3-01 (バージョン: TCmini LT3CU01D1)
  TC8-00 (バージョン: TCmini LT8CU00A0)