### 接続機器の設定(EH-SIO)

通信設定はEH-SIOスイッチで設定を行います。設定後、I/O割付を行い、接続機器の電源を再投入して設定内容を有効にします。I/O割付はラダーソフト（Control Editor）で行います。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### 手順

1. EH-SIOのディップスイッチで通信設定を行います。

- 通信設定スイッチ1（ポート1用）

  ディップスイッチ | 設定 | 説明
  01 | OFF | 伝送速度：19,200 bps その他の伝送速度は、接続機器のマニュアルを参照してください。
  02 | ON
  03 | ON
  04 | ON
  05 | OFF | 伝送文字構成設定 データ長：7ビット ストップビット：1ビット パリティの種類：偶数
  06 | ON
  07 | OFF
  08 | OFF | 常時OFF

2. 初期設定を行うラダープログラムが必要です。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

MEMO

- EH-SIOのソフトウェアがバージョン2.0以降の場合はProcedure 1、バージョン2.1以降の場合はProcedure 2サポートしています。