### 接続機器の設定

通信設定はRSLogix500で行います。

詳細については、RSLogix500のマニュアルを参照してください。

1. RSLogix500を起動し、プロジェクトの新規作成を行います。新規作成時に使用するCPUを選択します。

2. 表示されたProjectツリーから[Controller]-[Channel Configuration]を選択します。

3. [Channel Configuration]を右クリックして表示されるメニューから[Open]を選択し、 Channel設定画面を表示します。

4. [Chan.1 - System]タブでIPアドレスなどの設定を行います。

5. 接続機器に設定をダウンロードし、接続機器の電源を再投入します。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。

MEMO

- 接続機器によってデータのデバイス格納順序が異なります。接続機器と同じデバイス格納順序になるように文字列モードを変更してください。

MEMO

- 表示器のRockwell EtherNet/IPドライバはCIPプロトコルを使用しています。SLC 5/05 CPUの古いリビジョンではサポートしておりません。CPUのシリーズAはOS501、FRN5以降のファームウェアリビジョンにアップグレードしてください。CPUのシリーズBおよびCはCIPプロトコルをサポートしています。