### PC3J、PC3JD、PC3JG、PC3JT

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力リレー | 1X0000 - 1X07FF | 1X000W - 1X07FW |  | ※2 ※3
2X0000 - 2X07FF | 2X000W - 2X07FW
3X0000 - 3X07FF | 3X000W - 3X07FW
出力リレー | 1Y0000 - 1Y07FF | 1Y000W - 1Y07FW | ※2 ※3
2Y0000 - 2Y07FF | 2Y000W - 2Y07FW
3Y0000 - 3Y07FF | 3Y000W - 3Y07FW
内部リレー | 1M0000 - 1M07FF | 1M000W - 1M07FW | ※2
2M0000 - 2M07FF | 2M000W - 2M07FW
3M0000 - 3M07FF | 3M000W - 3M07FW
キープリレー | 1K0000 - 1K02FF | 1K000W - 1K02FW | ※2
2K0000 - 2K02FF | 2K000W - 2K02FW
3K0000 - 3K02FF | 3K000W - 3K02FW
リンクリレー | 1L0000 - 1L07FF | 1L000W - 1L07FW | ※2
2L0000 - 2L07FF | 2L000W - 2L07FW
3L0000 - 3L07FF | 3L000W - 3L07FW
特殊リレー | 1V0000 - 1V00FF | 1V000W - 1V00FW | ※2
2V0000 - 2V00FF | 2V000W - 2V00FW
3V0000 - 3V00FF | 3V000W - 3V00FW
エッジ通知 | 1P0000 - 1P01FF | ------ |
2P0000 - 2P01FF | ------
3P0000 - 3P01FF | ------
タイマ（接点） | 1T0000 - 1T01FF | 1T000W - 1T01FW | ※2 ※3
2T0000 - 2T01FF | 2T000W - 2T01FW
3T0000 - 3T01FF | 3T000W - 3T01FW
カウンタ（接点） | 1C0000 - 1C01FF | 1C000W - 1C01FW | ※2 ※3
2C0000 - 2C01FF | 2C000W - 2C01FW
3C0000 - 3C01FF | 3C000W - 3C01FW
現在値レジスタ | 1N0000-0 - 1N01FF-F | 1N0000 - 1N01FF | ※4
2N0000-0 - 2N01FF-F | 2N0000 - 2N01FF
3N0000-0 - 3N01FF-F | 3N0000 - 3N01FF
データレジスタ | 1D0000-0 - 1D2FFF-F | 1D0000 - 1D2FFF ※5 | ※4
2D0000-0 - 2D2FFF-F | 2D0000 - 2D2FFF ※5
3D0000-0 - 3D2FFF-F | 3D0000 - 3D2FFF ※5
リンクレジスタ | 1R0000-0 - 1R07FF-F | 1R0000 - 1R07FF | ※4
2R0000-0 - 2R07FF-F | 2R0000 - 2R07FF
3R0000-0 - 3R07FF-F | 3R0000 - 3R07FF
特殊レジスタ | 1S0000-0 - 1S03FF-F | 1S0000 - 1S03FF | ※4
2S0000-0 - 2S03FF-F | 2S0000 - 2S03FF
3S0000-0 - 3S03FF-F | 3S0000 - 3S03FF
ファイルレジスタ | B0000-0 - B1FFF-F | B0000 - B1FFF | ※4
拡張入力 | EX0000 - EX07FF | EX000W - EX07FW | ※2 ※3
拡張出力 | EY0000 - EY07FF | EX000W - EY07FW | ※2 ※3
拡張内部リレー | EM0000 - EM1FFF | EM000W - EM1FFW | ※2
拡張特殊リレー | EV0000 - EV0FFF | EV000W - EV0FFW | ※2
拡張キープリレー | EK0000 - EK0FFF | EK000W - EK0FFW | ※2
拡張エッジ通知 | EP0000 - EP0FFF | ------ |
拡張タイマ | ET0000 - ET07FF | ET000W - ET07FW | ※2 ※3
拡張カウンタ | EC0000 - EC07FF | EC000W - EC07FW | ※2 ※3
拡張リンクリレー | EL0000 - EL1FFF | EL000W - EL1FFW | ※2
拡張2入力 | GX0000 - GXFFFF | GX000W - GXFFFW | ※2 ※3 ※6
拡張2出力 | GY0000 - GYFFFF | GY000W - GYFFFW | ※2 ※3 ※6
拡張2内部リレー | GM0000 - GMFFFF | GM000W - GMFFFW | ※2 ※6
拡張データレジスタ | U0000-0 - U7FFF-F | U0000 - U7FFF | ※4
拡張設定値レジスタ | H0000-0 - H07FF-F | H0000 - H07FF | ※4
拡張特殊レジスタ | ES0000-0 - ES07FF-F | ES0000 - ES07FF | ※4
拡張現在値レジスタ | EN0000-0 - EN07FF-F | EN0000 - EN07FF | ※4
時計時刻レジスタ | ------ | WT0 - WT6 | ※7 ※8
拡張バッファレジスタ | EB00000-0 -EB1FFFF-F | EB00000 - EB1FFFF | ※4

※2ビットデバイスのワード説明には、ワードアドレスの最後に"W"を追加します。
例) Mデバイスでアドレスが0の場合は、"M0000W"とします。

※3XとY (EX、EY、GX、GY)、TとC (ET、EC)に重複するアドレスを設定することはできません。
(X000/Y000、EX000/EY000、T000/C000、ET000/EC000などのアドレス設定は間違いです。)

※4ワードデバイスのビット説明には、ワードアドレスに続いて"-"を入力し、次にビットの位置を入力します。
例) Dデバイスでアドレスが0でビットが5の場合は、"D0000-5"とします。

※5PC3JとPC3JTの最大アドレス値は2FFFで、PC3JDとPC3JGの最大アドレス値は0FFFです。

※6PC3JGのCPU上のリンクI/Fでサポートされています。

※7"時計時刻レジスタ"を書込むと、表示器は接続機器内の"時計時刻レジスタ"のすべてのアドレスを読み出します。続いて表示器は、ユーザーの要求したアドレスのデータを変更します。その次に、表示器は"時計時刻レジスタ"のすべてのアドレスを書込みます。表示器が接続機器のデータを読込んで返す間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

※8"時計時刻レジスタ"の内容は次の通りです。

アドレス | 意味 | 備考
WT0 | 曜日 | 0：日曜、1：月曜、2：火曜、3：水曜、4：木曜、5：金曜、6：土曜
WT1 | 年 | 西暦の下2桁
WT2 | 月 |
WT3 | 日 |
WT4 | 時 | 24時間システム
WT5 | 分 |
WT6 | 秒 |

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語