非表示 表示

1. 接続構成
2. 通信設定
3. 使用可能デバイス

## 接続構成

- 1:1接続

番号 | 名前 | 備考
(1) | mini B USBケーブル コネクタ 表示器側:USB (タイプA) 接続機器側:USB (mini-B) |

MEMO

- M340またはM580は1台のみ接続できます。複数のM340またはM580、あるいはM340とM580の両方を同時に接続することはできません。
- 通信エラーが発生した場合はUSBケーブルを挿しなおし、接続機器を再起動してください。

## 通信設定

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。