### S7-1200/1500シリーズ

デバイス |  | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | ---
BOOL | Single Tag | <TAGNAME> | - | - | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
BYTE SINT USINT | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
WORD INT UINT | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
DWORD DINT UDINT | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
LWORD LINT ULINT | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
REAL TIME DATE※5 TIME_ OF_DAY DT STRING※6 | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
LREAL | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
WSTRING | Single Tag |  | <TAGNAME> |  | ※1 ※2
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]

※1<TAGNAME>: 構造体の場合、構造体名を含んだTag Nameになります。Tag Nameの最大文字数はデリミタ、要素番号を含めて255文字です。
UNICODEテキストを使用する場合、各要素の最大文字数は80文字です。

使用例

BOOL type single tag: | "BOOLSYMBOL"
BOOLタイプの1次元配列： | BOOL1D[10]"
WORDタイプの2次元配列： | WORD2D[10,10]"
UDINTタイプの3次元配列： | UDINT3D[0,1,2]"
ユーザー定義構造体に含まれる文字列 | "STRUCT001.STRINGSYM"

タグ名と要素名には、英数字(大文字、小文字)、アンダースコア、スペース、マルチバイト文字(日本語など)が使用できます。以下の入力制限にご注意ください。
•名前の最後の文字にアンダースコアは使用できません。
•シャープ記号(#)は先頭文字にのみ使用できます。
•名前に以下の記号を含めることはできません:
. , ! “ $ % ^ & * ( ) - + = { } [ ] / \ ? # @ ~
•以下のテキストで始まる名前は使用できません。
LS, USR, SCR, PRT

※2各次元の要素数は"l" (最小要素数)から"h" (最大要素数)です。

※5接続機器では16ビットデバイスですが、表示器では32ビットデバイスとして扱います。

※6STRINGデバイスの最大文字数は254文字です。

重要:

- 以下のデータタイプのタグをインポートすると、データタイプは以下のように変換されます。

  TIA Portalデータタイプ | 変換後のデータタイプ
  --- | ---
  BYTE | USINT
  WORD | UINT
  DWORD | UDINT
  LWORD | ULINT
  S5_TIME | UINT
  CHAR | USINT
  DTL | STRUCT
  TIMER | INT
  COUNTER | INT
  IEC_TIMER | STRUCT
  IEC_LTIMER | STRUCT
  IEC_SCOUNTER | STRUCT
  IEC_USCOUNTER | STRUCT
  IEC_COUNTER | STRUCT
  IEC_UCOUNTER | STRUCT
  IEC_DCOUNTER | STRUCT
  IEC_UDCOUNTER | STRUCT
  IEC_LCOUNTER | STRUCT
  IEC_ULCOUNTER | STRUCT
  ERROR_STRUCT | STRUCT
  NREF | STRUCT
  CREF | STRUCT
  HW_ANY | UINT
  HW_DEVICE | UINT
  HW_DPMASTER | UINT
  HW_DPSLAVE | UINT
  HW_IO | UINT
  HW_IOSYSTEM | UINT
  HW_SUBMODULE | UINT
  HW_MODULE | UINT
  HW_INTERFACE | UINT
  HW_IEPORT | UINT
  HW_HSC | UINT
  HW_PWM | UINT
  HW_PTO | UINT
  OB_ANY | INT
  OB_DELAY | INT
  OB_TOD | INT
  OB_CYCLIC | INT
  OB_ATT | INT
  OB_PCYCLE | INT
  OB_HWINT | INT
  OB_DIAG | INT
  OB_STARTUP | INT
  PORT | UINT
  RTM | UINT
  PIP | UINT
  CONN_ANY | UINT
  CONN_PRG | UINT
  CONN_OUC | UINT
  CONN_R_ID | UDINT
  DB_ANY | UINT
  DB_WWW | UINT
  DB_DYN | UINT

MEMO

- シンボルファイルのインポートには、[Discard restorable data] チェックボックスがオンの状態で出力されるアーカイブファイルを定義します。
- BLUEに6D配列は使用できません。
- タグ名にBLUEで許可されていない記号が含まれている場合、タグはインポートされません。インポートする前にタグ名を変更してください。
- インポートされたタグデータは編集できません。タグデータを変更する場合は、変更後に再度インポートしてください。
- このドライバは、TIA Portalプロジェクトに含まれているタグデータを使用します。
- タグのインポート手順は、以下を参照してください。
  接続機器からのシンボルのインポート
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語