### 接続機器の設定

通信設定は、計算機リンクユニット前面のスイッチを使用して以下の設定を行います。

ディップスイッチ | 設定値 | 設定内容
SW1 | OFF | 動作設定＝独立動作
SW2 | ON | データ長＝8ビット
SW3 | ON | パリティの有無＝有
SW4 | OFF | パリティ＝奇数パリティ
SW5 | OFF | ストップビット＝1ビット
SW6 | ON | サムチェック＝有
SW7 | ON | RUN中書き込み＝可
SW8 | ON | 設定変更可・不可＝可
SW9 | OFF | 伝送速度＝19200
SW10 | ON
SW11 | ON
SW12 | OFF

MEMO

- A1SJ71QC24N、A1SJ71QC24N-R2、AJ71QC24N、AJ71QC24N-R2、AJ71QC24N-R4を使用する場合、「通信速度」は115200まで設定可能です。

- 局番設定スイッチ

  設定スイッチ | 設定値
  --- | ---
  x 10 | 0
  x1 | 0

- モード設定スイッチ

  設定スイッチ | 設定値
  --- | ---
  MODE (CH1) | 5※1
  MODE (CH2) | 5※1

  ※1使用する[形式]にあわせて設定してください。

##### 重要事項

A1SJ71QC24N、A1SJ71QC24N-R2、AJ71QC24N、AJ71QC24N-R2、AJ71QC24N-R4で２つのインターフェースを使用する場合は、CH1、CH2の通信速度の合計が115200以内になるよう設定してください。