### 接続機器の設定

接続機器の通信設定には、設定ツール(S10V BASE SYSTEM)を使用します。

1. CPUユニットの[ST No.]ロータリースイッチを「0,0」に設定し、接続機器を起動します。

2. パソコンからのRS-232Cケーブルを接続機器のCPUユニットに接続し、設定ツールを起動します。

3. [Connection status]の[ONLINE]をクリックします。

4. [CMU]の[Set IP Address]をクリックします。

5. 表示される[Set IP Address]ダイアログボックスで通信設定を行います。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   Module | ET.NET (Main)
   IP Address | 192.168.0.1
   Subnetmask | 255.255.255.0

6. 接続機器を再起動します。

MEMO

- LQP520にはLQP510も必要です。