### 接続機器の設定

接続機器の通信設定には、CPUユニットオペレーションパネルのPU/EXTキーおよび三菱電機（株）製インバータセットアップソフトウェアを使用してください。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. PU/EXTキーを押してPU運転モードを選択します。

2. インバータセットアップソフトウェアを起動します。

3. [システム設定]ウィンドウで設定する局番をダブルクリックし、[インバータの構成]ダイアログボックスを表示します。

4. [機種]に"FR-C500"を選択します。

5. [容量]でインバータの容量を選択します。

6. [OK]をクリックします。

7. [確定]をクリックします。

8. [OFFLINE]をクリックし、[ONLINE]を変更します。

9. [パラメータ]メニューから[全リスト形式]を選択し、[パラメータ 全リスト形式]画面を表示します。

10. 通信設定を以下のように行います。

    設定パラメータNo. | 設定値 | 設定内容
    --- | --- | ---
    331 | 0 | 通信局番
    332 | 192 | 通信速度
    333 | 1 | ストップビット長
    334 | 2 | パリティチェック有無
    335 | 1 | 交信リトライ回数
    336 | 0以外 | 交信チェック時間間隔
    337 | 9999 | 待ち時間設定
    341 | 1 | CR/LF選択

11. [一括書込]をクリックします。

以上で接続機器の設定は完了です。

MEMO

- パラメータの変更後は接続機器を必ず再起動してください。