### 接続機器の設定

通信設定は、三菱電機㈱製GPP機能ソフトウェアより下記の手順で行います。

1. 「パラメータ」の中から、[PCパラメータ]をダブルクリックし、[I/O割付設定タブ]を選択します。

2. [種別]をクリックし、[インテリ]を選択します。

3. [スイッチ設定]をクリックし、下記の設定を行います。

   設定スイッチ | 設定値 | 設定内容
   スイッチ1 | 07E6 | 伝送速度＝19200 データ長＝8 パリティの有無＝有 パリティ＝奇数パリティ ストップビット＝1 サムチェック＝有
   スイッチ2 | 0005※1 | モード＝形式5
   スイッチ5 | 0000 | 局番＝0

※1使用する[形式]にあわせて設定してください。

MEMO

- 設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### 重要事項

QJ71C24、QJ71C24-R2で2つのインターフェースを使用する場合は、CH1、CH2の通信速度の合計が115200以内になるよう設定してください。

MEMO

- シリアルNo.の上5桁が"10042"未満のユニット(QJ71C24N、QJ71C24N-R2、QJ71C24N-R4)はユニバーサルモデルEthernetポート内蔵QCPUと接続できません。