### 接続機器の設定

プロジェクトウィンドウの[I/Oテーブル]をダブルクリックし、[PCのI/Oテーブル]ウィンドウを表示します。ウィンドウ内Ethernetユニット上で右クリックして表示されるメニューから[ユニット設定]を選択し、Ethernetユニット設定画面を表示します。

設定項目 | 設定内容
--- | ---
IPアドレス変換 | IPアドレステーブル方式
IPアドレステーブル | 表示器で設定したノードアドレスとIPアドレス
IPアドレス設定ロータリスイッチ※2 | 192.168.0.1
自ネットワークアドレス※1 | 0
ノードアドレス設定ロータリスイッチ※2 | 1
ユニットNo. 設定ロータリスイッチ※2 | 0
FINS/UDPポート | 9600

※1ネットワーク越えアクセスをする際に使用するパラメータです。
設定は「CX-Netネットワークコンフィグレーション」のルーチングテーブルにて行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

※2設定は、Ethernetユニット前面のロータリースイッチにて行います。

##### 備考

- IPアドレスとサブネットマスクに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。

- 必ず表示器と接続機器のポート番号を同じ設定にしてください。