### インバータ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
ビットレジスタ※1 | BR0000.0~ BR195C.F | ------ | - | ※2
レジスタ※1 | ------ | 0000~195C |  |

※1ビットレジスタおよびレジスタは同じデバイスですが、ビット書込みの動作が異なります。必要に応じて使い分けてください。 ※2ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読込み、読込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。 書込み専用レジスタにビット書込みを行う場合は、レジスタデバイスを使用してください。書込み専用レジスタに書込みを行うと、読出しコマンドで通信エラーが表示されます。

MEMO

- デバイスを使用する場合は定数No. に対応したMEMOBUSレジスタ番号をアドレスと して設定してください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。
  例）インバータ定数No. とMEMOBUS レジスタの対応

- 定数No. | 名前 | MEMOBUSレジスタ
  A1-02 | 制御モードの選択 | 102H
  b1-01 | 周波数指令の選択 | 180H

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語