### 接続機器の設定

CPUのディップスイッチとラダーソフト(GMWIN)を使用して、接続機器の通信設定を指定します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### ディップスイッチ

ディップスイッチ | 設定値
--- | ---
BUILTIN CNET | ON

MEMO

- G7L-CUEBのCnetポートを使用する場合は、BUILTIN CNETスイッチをオフにします。

##### ラダーソフト

1. ラダーソフトを起動します。

2. プロジェクトを作成します。接続する接続機器を選択します。

3. ツリービューの[Parameter]タブから[Communication Parameters]を選択します。

4. [Communication Parameter Selection]ダイアログボックスで[Channel 0]を選択します。

5. 表示されたダイアログボックスで設定項目を以下のように指定します。

設定項目 | 設定値
--- | ---
Station No. | 0
Baud rate | 38400
Data bit | 8
Parity bit | None
Stop bit | 1
Communication channel | RS232C Null ModemまたはRS422/485
Dedicated | Slave