### 接続機器の設定

CPUの通信設定はラダーソフトで行います。(MPE720 Version7 で動作確認)

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

#### ラダーソフトの設定

1. ラダーソフトを起動します。

2. プロジェクトを作成します。

3. [システム]メニューから[モジュール構成]を選択します。

4. 使用する対応リンクI/Fの[詳細定義]をクリックします。

5. 表示されたダイアログボックスで以下の設定を行います。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   伝送パラメータ設定 | IPアドレス | 192.168.0.1 (接続機器のIPアドレス)
   コネクションパラメータ設定 (コネクション番号1) | 自局ポート | 1024 (接続機器のポート番号)
   相手局IPアドレス※1 | 192.168.0.10 (表示器のIPアドレス)
   相手局ポート※1 | 1024 (表示器のポート番号)
   コネクションタイプ | TCP
   プロトコルタイプ | 拡張メモバス
   コード | BIN

※1 BLUEの通信設定でポート番号の[自動割当]にチェックを付けた場合、IPアドレスとポート番号はそれぞれ「0.0.0.0」「00000」に設定してください。

6. [設定]をダブルクリックし、[詳細設定]ダイアログボックスを表示します。

7. [自動受信]から[有効]を選択し、[OK]をクリックします。

8. 通信設定を保存し、接続機器に転送します。

#####

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複する IPアドレスを設定しないでください。
- 自動受信を使用しない場合は通信用ラダープログラムが必要です。

「◆通信用ラダープログラム」

##### 通信用ラダープログラム