MEMO

- FP2H/FP2SHを使用する場合は、[シリーズ]から"FPシリーズ"を選択します。

###

### 接続機器の設定

設定ツール(Control Configurator ET)を使用して、接続機器の通信設定を指定します。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. Control Configurator ETを起動します。

2. 通信設定を変更するには、ツリービューで[初期化設定]を選択します。

3. [変更]をクリックします。

4. 表示器との通信に値を設定するには、ツリービューで[Connection Settings]を選択します。

5. [変更]をクリックします。

6. [オンライン]メニューから[ダウンロード]を選択します。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。